**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** Поточний ремонт дороги по пр. Центральний (заміна люків оглядових колодязів) в м. Миколаєві **(**ДК 021:2015 (45230000-8) – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
5. **Кількість:** 1 послуга.
6. **Місце надання послуг:** 54001, Україна, Миколаївська область, пр. Центральний.
7. **Очікувана вартість:** 5 550 426,00,00 грн. з ПДВ.
8. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 13.10.2023.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
10. **Умови оплати:** Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання наданих послуг.
11. **Гарантійний строк:** Виконавець надає гарантію на надані послуги та матеріали терміном на три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, акту здачі-приймання наданих послуг (або інших документів, що підтверджують факт приймання послуг Замовником).
12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** 150 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
15. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
16. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.
17. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** розрахунок очікуваної вартості визначено шляхом запиту цінових пропозицій та метод визначення очікуваної ціни, як середньоарифметичного значення масиву отриманих даних. Так, 4 386 926,36 грн. + 6 713 927,08 грн. / 2 = 5 550 426,72 грн.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кругове різання асфальтобетонних покриттів в місцях розташування люків | люк | 196 |  |
| 2 | Демонтаж люка (зворотній матеріал) | шт | 196 |  |
| 3 | Улаштування основи із монтажної швидкотвердуючої суміщі | м3 | 7,2 |  |
| 4 | Монтажна суміш | т | 12 |  |
| 5 | Установлення люка | шт | 196 |  |
| 6 | Люк каналізаційний важкий з навантаженням 40т, з бетонною вставкою та опорними кільцями, з логотипом «Місто на хвилі» та роком встановлення «2023»\* | шт | 196 |  |
| 7 | Улаштування покриттів із холодних асфальтобетонних сумішей товщиною 3 см | м2 | 310 |  |
| 8 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-41-1 до 7 см | м2 | 310 |  |
| 9 | Навантаження сміття в ручну | т | 47 |  |
| 10 | Перевезення сміття до 30 км | т | 47 |  |

**\***

****