**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

**Поточний ремонт житлового будинку за адресою пр. Богоявленський, 53А, м. Миколаїв**

**(ДК 021:2015 (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи )**

|  |
| --- |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № з/п  | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|   | **Локальний кошторис №2-1-1. Поточний ремонт житлового будинку за адресою пр.Богоявленський, 53А** |   |   |  |
|   | **Розділ 1. Приложение Б. таб. Б1, п. 2** |   |   |  |
| 1 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | 100м2 | 0,9817 |  |
| 2 | Розбирання лаг з дощок i брускiв | 100м2 | 0,6309 |  |
| 3 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 1,26 |  |
| 4 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,73 |  |
| 5 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до 100мм | 100м2 | 0,73 |  |
| 6 | Готування важких кладкових цементних розчинiв | 100м3 | 0,07446 |  |
| 7 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 1,6126 |  |
| 8 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | 100м | 1,26 |  |
| 9 | Полiпшене фарбування колером олiйним пiдлог | 100м2 | 0,5451 |  |
| 10 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн , пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,3 |  |
| 11 | Обклеювання стiн вологостійкими шпалерами на паперовiй основi | 100м2 | 4,38 |  |
| 12 | Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних | 100 шт | 0,08 |  |
| 13 | Полотна дверні | шт | 8 |  |
| 14 | Петля накладна | шт | 16 |  |
| 15 | Установлення дверних [вiконних] наборів урiзних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні] | 100 шт | 0,08 |  |
| 16 | Ручка-зещелка | шт | 8 |  |
| 17 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих вiкон усерединi будiвлi розбiленим колером з розчищенням старої фарби понад 35% | 100м2 | 0,1868 |  |
| 18 | Фарбування олiйними сумiшами за 1 раз ранiше пофарбованих радiаторiв та ребристих труб | 100м2 | 0,3429 |  |
| 19 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих сталевих труб | 100м2 | 0,438 |  |
| 20 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | 100шт | 0,2 |  |
| 21 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються на пiдвiсах [штангах], кiлькiсть ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,2 |  |
| 22 | Світильник LED LUMEN 600\*600 універсал. призм. розс. 36W | шт | 20 |  |
| 23 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних | 100шт | 0,15 |  |
| 24 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки , двоклавішний | шт | 15 |  |
| 25 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,34 |  |
| 26 | Розетка для прихованої проводки | шт | 34 |  |
| 27 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 0,793 |  |
| 28 | Перевезення сміття до 22 км | т | 0,793 |  |
| Кошторисна трудомісткість 1,07683 тис. люд.год. |  |  |
| Середньомісячна зарплата робітників 10,630тис.грн. |  |  |

**Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.**