**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

**ДК 021:2015: (90610000-6) – послуги з прибирання та підмітання вулиць**

(**зимове утримання вулично-шляхової мережі м. Миколаєва)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування послуг та витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Кількість повторень** | **Примітка** |
| 1 | Механізоване очищення від снігу рпоїжджої частини вулиць | км | 435,499 | 15 |  |
| 2 | Механізована обробка доріг протиожеледними матеріалами | м2 | 2 355 086 | 25 |  |
| 3 | Чергування робітників | год. | 7 220 |  |  |
| 4 | Навантаження протиожеледних матеріалів | т | 2 355,10 |  |  |
| 5 | Навантаження снігу вручну на самоскид (очистка дороги під бортом, в районі пішохідних переходів) | т | 140 |  |  |
| 6 | Вивіз снігу самоскидами на відстань до 30 км | т | 140 |  |  |
| 7 | Буксирування автомобільного транспорту | год. | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Послуги надаються відповідно до розділу V. Утримання вулиць та доріг у зимовий період технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54. | | | | |
| 2 | Чергування робітників здійснюється згідно графіків чергування наданих Замовником на підставі розпорядження «Про заходи по боротьбі зі сніговими заметами, ожеледицею та іншими наслідками стихійних явищ на 2020-2021 рр.». | | | | |
| 3 | Загальна протяжність міських доріг – 834,9 км (утримання здійснюється на 435,499 км). | | | | |
| 4 | Обробка дорiг протиожеледними матерiалами здiйнюється на площi 2355086 м2 (тільки посипання). | | | | |
| 5 | Цінова пропозиція повинна враховувати вартість всіх матеріально-технічних ресурсів, необхідних для надання послуг. | | | | |
| 6 | Технічним завданням передбачено наявність у Замовника протиожеледних матеріалів (технічної солі 3 400,0т, пісчано-сольової суміші 3 311,127т, піску 300,0т), що будуть надані для виконання послуг (кількість вказаних протиожеледних матеріалів може бути змінена Замовником (в сторону збільшення)). | | | | |
| 7 | Період надання послуг по 31.12.2021 року. Періодичність утримання міської вулично-шляхової мережі залежить від інтенсивності руху транспорту, стану покриття вулиць, що прибираються, кліматичних умов згідно з графіком. | | | | |
| 8 | Роботи виконуються в умовах інтенсивного дорожнього руху транспортних засобів. | | | | |
| 9 | Спеціалізована техніка повинна бути обладнана системою GPS. | | | | |
| 10 | Очищення та оброблення виконувати відповідно до переліків посипки та очищення доріг вулиць м. Миколаєва (додаються). | | | | |
| 11 | Очищення проїзної частини починати не пізніше ніж через 30 хвилин після початку снігопаду. | | | | |
| 12 | Профілактичне оброблення дорожнього покриття здійснювати за 1 - 2 години до виникнення ожеледиці (прогнозованої попереджувальними метеозведеннями). | | | | |
| 13 | Обробку протиожеледними матеріалами закінчити не пізніше ніж через 1 - 1,5 години після початку утворення слизькості покриття. | | | | |

**Розрахунок очікуваної вартості проводився на підставі фактичних витрат на аналогічні послуги за 2019-2020 роки, з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати, вартості всіх матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання технічного завдання та примірних строків надання послуг.**